|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **C E N O V Á P O N U K A** |
| Názov uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
| Platnosť cenovej ponuky do: |
|  |
| Názov zadávateľa: LOIŠOV DVOR, spol s .r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Baška 300, 040 16 Baška |
| IČO zadávateľa: 36 178 284 |
|  |
| **Logický celok č. 2: Zariadenie na spracovanie mliekarenských výrobkov – 1 ks** |

1. **Zariadenie určené na tepelnú úpravu mlieka – 1 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno výrobcu:**  **Typové označenie:** | | | | |
|  | **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| **Základný stroj** | zdroj ohrevu - elektrická energia, alebo nafta | áno |  | ..................,- |
| objem dávky v l minimálne | 120 |  |
| možnosť spracovať rôzne objemy dávok | áno |  |
| prevedenie nerezové | áno |  |
| riadiaca jednotka | áno |  |
| Miešadlo + chladenie vodou, alebo chl. agregát | áno |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  |

1. **Varný kotol – 1 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno výrobcu:**  **Typové označenie:** | | | | |
|  | **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| **Základný stroj** | elektrické napájanie | 400V/50Hz |  | ..................,- |
| objem v l minimálne | 200 |  |
| objem v l maximálne | 300 |  |
| nepriamy ohrev | áno |  |
| s miešadlom | áno |  |
| prevedenie nerezové | áno |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  |

1. **Plnička mlieka – 1 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno výrobcu:**  **Typové označenie:** | | | | |
|  | **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| **Základný stroj** | minimálna kapacita fliaš v ks/hod | 400 |  | ..................,- |
| materiál fliaš - sklo | áno |  |
| objem fľaše v ml minimálne | 1000 |  |
| prevedenie nerezové | áno |  |
| riadiaca jednotka | áno |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  |

1. **Vákuová balička – 1 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno výrobcu:**  **Typové označenie:** | | | | |
|  | **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| **Základný stroj** | dvojkomorová | áno |  | ..................,- |
| pridávanie inertného plynu | áno |  |
| počet zváracích líšt v ks minimálne | 4 |  |
| dĺžka lišty v mm minimálne | 550 |  |
| Elektrické napájanie | 400V/50Hz |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príslušenstvo** (ak relevantné) | Názov príslušenstva (**doplňte**) | Typové označenie (**doplňte**) | Popis technických parametrov  (**doplňte**) | Cena/1ks v EUR bez DPH |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku** |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Cena v EUR  bez DPH |
| Dodanie na miesto realizácie | **dodanie na miesto realizácie** logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  |
| Osadenie logického celku (zariadenia) | **osadenie logického celku (zariadenia)**, t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  |
| Zapojenie logického celku (zariadenia) | **zapojenie logického celku (zariadenia),** t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EÚ a SR týkajúce sa logického celku |  |
| **Cena za ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného celku (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| **Logický celok č. 2: Zariadenie na spracovanie mliekarenských výrobkov – 1 ks** | **Základný stroj + príslušenstvo** |  | 1 ks |  |
| **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku** |  | 1 ks |  |
| **Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH** | | | |  |
| **DPH 20 %** | | | |  |
| **Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH** | | | |  |

**Poznámky :**

**Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača